**ПАМЯТКА**

**об использовании детского удерживающего устройства**

Условия обеспечения безопасности ребенка при перевозке в транспортных средствах изложены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 41.44, основанном на европейском стандарте безопасности ЕСЕ R 44/04.

В соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием **детских удерживающих устройств**, соответствующих весу и росту ребенка, или **иных средств**, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

**Детское удерживающее устройство** – это детское автокресло, а под **иным средством** понимается бустер.

ГОСТ НЕ предусматривает использование при перевозке детей АДАПТЕРОВ ремней безопасности.

На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности - ЕСЕ R 44/03 или ECE R44/04. Кроме того, в России кресла подлежат обязательной сертификации.

Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до достижения ими **роста 150 см** (или **веса 36 кг**).

Официальный сайт Госавтоинспекции:

http://www.gibdd.ru/news/other/art/79297/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа кресел | Вес ребенка | Возраст ребенка (примерно) |
| 0 | 0 – 10 кг | 0 – 1 года |
| 0+ | 0 – 13 кг | 0 – 1,5 лет |
| 1 | 9 – 18 кг | 9 мес. – 4,5 лет |
| 2 | 15 – 25 кг | 3 – 7 лет |
| 3 | 22 – 36 кг | 6 – 11 лет |
|  | | |